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FIȘĂ TEHNICĂ LOT 1
Echipamente/Dotări: LOT 1 DOTARI SPALATORIE

1. Uscator rufe= 18 buc.

	Nr.
crt.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Caracteristici tehnice ale propunerii tehnice
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Producator 
(denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3
	4

	1.
	Parametrii tehnici și funcționali:
Uscator cu pompa de caldura avand caracteristici minime:
- incarcare frontala,
- capacitate min 9 kg,
-clasa energetica A+++, 
-numar programe uscare minim 14, 
-nivel de zgomot  max 65 dB, 
-tambur de inox, 
-consum energetic anual 194-210 kWh

	
	
	

	2.
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:
· garantie min.2 ani, declaratie de performanta/agrement tehnic
	
	
	

	3.
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
· Certificat de calitate şi declaraţie de conformitate la livrare
· Agrement și aviz tehnic conform legislației în vigoare
	
	
	

	4.
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- Garanţie : minim 24 luni de la livrare
	
	
	




Echipamente/Dotări: LOT 1 DOTARI SPALATORIE

2. Masina de spalat rufe= 18 buc.


	Nr.
crt.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Caracteristici tehnice ale propunerii tehnice
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Producator 
(denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3
	4

	1.
	Parametrii tehnici și funcționali:

Masina de spalat rufe avand caracteristici minime:
- incarcare frontala, 
-capacitate min9 kg, 
-clasa de eficienta energetic A,
- viteza centrifugare min1400 rpm, 
-afisaj LED/electric, 
-clasa de eficienta la stoarcere B, 
-min 14 programe de spalare, 
-temperatura 20-90 grd.C, 
-nivel de zgomot max 72 dB,
- putere 2300-2500 W, 
-consum apa 50-60 l / ciclu.

	
	
	

	2.
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:
· garantie min.2 ani, declaratie de performanta/agrement tehnic
	
	
	

	3.
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
· Certificat de calitate şi declaraţie de conformitate la livrare
· Agrement și aviz tehnic conform legislației în vigoare
	
	
	

	4.
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- Garanţie : minim 24 luni de la livrare
	
	
	





Echipamente/Dotări: LOT 1 DOTARI SPALATORIE

3. Masa pentru impaturat= 6 buc.



	Nr.
crt.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Caracteristici tehnice ale propunerii tehnice
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Producator 
(denumire, adresa, telefon, fax)

	0
	1
	2
	3
	4

	1.
	Parametrii tehnici și funcționali:

Masa pentru impaturat avand dimensiuni :
-masa lungime 1,80-1,90 m , latitime 0,80-0,85 m, inaltime =0,85 m, picioare reglabile
-material INOX

	
	
	

	2.
	Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:
· garantie min.2 ani, declaratie de performanta/agrement tehnic
	
	
	

	3.
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
· Certificat de calitate şi declaraţie de conformitate la livrare
· Agrement și aviz tehnic conform legislației în vigoare
	
	
	

	4.
	Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- Garanţie : minim 24 luni de la livrare
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